###  **宁国市深宁水务公司等四处2.55MW分布式光伏发电设备采购项目（污水厂1600kW）钢结构采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市争光新能源有限公司就宁国市深宁水务公司等四处2.55MW分布式光伏发电设备采购项目（污水厂1600kW）钢结构采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：宁国市深宁水务公司等四处2.55MW分布式光伏发电设备采购项目（污水厂1600kW）

二、项目编号：YX-25-111

三、招标项目概况：

1、钢结构

1.1 采购内容（见下表）：

| **序号** | **货物名称** | **品牌、规格型号** | **原产地及生产厂商** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、接触消毒池** |  |  |
| 1 | 钢柱 | 品牌： 1．柱类型：Q235B 方管2．单根柱质量：5T以内3．安装高度：投标单位现场勘察4．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。5．螺栓种类：4M16化学锚栓6．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 0.815  |  |  |
| 2 | 钢桁架 |  品牌： 1．单榀质量：10T以内2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 4.516  |  |  |
| 3 | 钢檩条 |  品牌： 1．构件类型：Q235B C型钢2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．螺栓种类：M12 普通螺栓5．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 4.341  |  |  |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 |  品牌： 1．构件类型：拉条套管；镀锌圆钢管ᶲ30x2.02．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 0.325  |  |  |
| 5 | 钢支撑、钢拉条 | 品牌： 1．构件类型：拉条 ᶲ12圆钢2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 0.224  |  |  |
| 6 | 金属构件油漆 | 品牌： 1．油漆品种、刷漆遍数：底漆一道、面漆一道。干漆膜总厚度不得少于150微米 2．未明确详图纸及相关规范 | 原产地： 生产厂商： | t | 10.221  |  |  |
| 7 | 防火涂料 | 品牌： 1．名称：新增钢构件部分2．耐火等级：详见图纸3．涂覆厚度：详见图纸 | 原产地： 生产厂商： | m2 | 598.810  |  |  |
| 8 | 单层轻钢厂房脚手架 | 1．满足本项目安装的一切安装用工脚手架、安全防护及围护脚手架费用，中标后不得调整。 |  | 项 | 1.000  |  |  |
| **2、AAO生物池（2个）** |  |  |
| 1 | 钢柱 | 品牌： 1．柱类型：Q235B 方管2．单根柱质量：5T以内3．安装高度：投标单位现场勘察4．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。5．螺栓种类：4M16化学锚栓6．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 9.614  |  |  |
| 2 | 钢桁架 | 品牌： 1．单榀质量：10T以内2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 54.068  |  |  |
| 3 | 钢檩条 | 品牌： 1．构件类型：Q235B C型钢2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．螺栓种类：M12 普通螺栓5．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 37.851  |  |  |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 | 品牌： 1．构件类型：拉条套管；镀锌圆钢管ᶲ30x2.02．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 2.475  |  |  |
| 5 | 钢支撑、钢拉条 | 品牌： 1．构件类型：拉条 ᶲ12圆钢2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 1.705  |  |  |
| 6 | 金属构件油漆 | 品牌： 1．油漆品种、刷漆遍数：底漆一道、面漆一道。干漆膜总厚度不得少于150微米 2．未明确详图纸及相关规范 | 原产地： 生产厂商： | t | 105.713  |  |  |
| 7 | 防火涂料 | 品牌： 1．名称：新增钢构件部分2．耐火等级：详见图纸3．涂覆厚度：详见图纸 | 原产地： 生产厂商： | m2 | 5848.880  |  |  |
| 8 | 单层轻钢厂房脚手架 | 1．满足本项目安装的一切安装用工脚手架、安全防护及围护脚手架费用，中标后不得调整。 |  | 项 | 1.000  |  |  |
| **3、反硝化深床滤池（2个）** |  |  |
| 1 | 钢柱 | 品牌： 1．柱类型：Q235B 方管2．单根柱质量：5T以内3．安装高度：投标单位现场勘察4．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。5．螺栓种类：4M16化学锚栓6．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 2.657  |  |  |
| 2 | 钢桁架 | 品牌：  1．单榀质量：10T以内2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 12.543  |  |  |
| 3 | 钢檩条 | 品牌： 1．构件类型：Q235B C型钢2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．螺栓种类：M12 普通螺栓5．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 11.181  |  |  |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 | 品牌： 1．构件类型：拉条套管；镀锌圆钢管ᶲ30x2.02．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 0.742  |  |  |
| 5 | 钢支撑、钢拉条 | 品牌： 1．构件类型：拉条 ᶲ12圆钢2．安装高度：投标单位现场勘察3．说明：喷砂（抛丸）除锈，镀锌钢材镀锌层厚度要求平均厚度≥65μm,局部最小厚度≥55μm。4．未明确详图纸及相关规范 | 原产地：生产厂商： | t | 0.511  |  |  |
| 6 | 金属构件油漆 | 品牌： 1．油漆品种、刷漆遍数：底漆一道、面漆一道。干漆膜总厚度不得少于150微米 2．未明确详图纸及相关规范 | 原产地： 生产厂商： | t | 27.634  |  |  |
| 7 | 防火涂料 | 品牌： 1．名称：新增钢构件部分2．耐火等级：详见图纸3．涂覆厚度：详见图纸 | 原产地： 生产厂商： | m2 | 1660.450  |  |  |
| 8 | 单层轻钢厂房脚手架 | 1．满足本项目安装的一切安装用工脚手架、安全防护及围护脚手架费用，中标后不得调整。 |  | 项 | 1.000  |  |  |
| 9 | 暂列金 | / | / | 项 | 1.00  | 200000.00 | 200000.00 |
| **合计金额（大写）** |  | **合计金额（小写）** |  |
| **以上报价金额含13%增值税且包括安装完成在内的一切事项，其中不含税金额为 元，税金 元。**暂列金不可调整。 |

1.2 交货时间：根据甲方需求时间

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2025年8月29日10:30（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九.开标时间：2025年8月29日10:30（北京时间）

十. 开标地址： 科创大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：3个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市争光新能源有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

 2、封装要求：标书密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成(100分) | 投标报价： 80 分；企业履约等级： 10分；企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） |  投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |

## **宁国市深宁水务公司等四处2.55MW分布式光伏发电设备采购项目（污水厂1600kW） （钢结构材料采购）**

##

**投**

**标**

**文**

**件**

招标人： 宁国市争光新能源有限公司

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

开标时间： 年 月 日

###  投标文件格式

**一、投 标 函**

致： 宁国市争光新能源有限公司（招标人名称）

1. 我方已仔细研究了宁国市深宁水务公司等四处2.55MW分布式光伏发电设备采购项目（污水厂1600kW）（钢结构安装）（项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以最终投标报价小 写 ： 大写： ，按合同约定质量达到 标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内材料供应。

(4）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为，愿承担一切责任与后果。

 投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

 年 月 日

**二、投标单位**

投标人名称：

单位性质：

地址：

 成立时间： 年 月 日

经营期限： 年 月 日至 长 期

姓名： 性别： 职务： 总经理

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人： （盖单位章）

 年 月 日