**光伏电站监控采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就光伏电站监控物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、工程名称：光伏电站监控采购项目

二、项目编号： /

三、招标项目概况：

1、4G网络球机：

1.1采购内容及要求（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号（自行选定） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 4G网络球机 | 根据技术参数要求  （见附件） | 台 | 48 | 每台报价包含立杆（1.5-2.5米，含避雷针）；1年流量费；防水箱1个；公牛插座1个；线缆辅材一批；含一张128G球机存储卡；包含安装。 |

1.2提供服务范围包括但不限于：弱电项目的图纸资料、出厂试验、供货、包装、发运、现场交货、现场安装、现场调试、协助验收等。

1.3售后服务响应时间：接到故障通知后工作时间内2h内到达现场，24h内完成故障处理。

1.4交货时间：合同签订后10个日历天。

1.5付款方式：安装调试结束后，供货方需提供13%的增值专用发票，采购方审核后一次性付清。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人具有良好的商业信誉和财务状况，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价70分，满足招标货物的功能参数及技术指标要求10分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七、报价截止时间：2025年9月4日10:30（北京时间）

八、投标地址：不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九、开标时间：2025年9月4日10:30（北京时间）

十、开标地址：科创服务中心大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、公告期限：3个工作日

十三、其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

1. 封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成  (100分) | 投标报价： 70 分；  企业履约等级： 10分；  企业综合实力： 10分。  满足招标货物的功能参数及技术指标要求： 10分。 |
| 2 | 投标报价  （70分） | 投标报价等于评标基准值的得70分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级  （10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力  （10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 满足招标货物的功能参数及技术指标要求（10分） | 对于采购需求中标记“●”号条款的技术指标要求，满足1项并提供相关证明材料得3分；对于采购需求中标记“★”号条款的技术指标要求，满足1项并提供相关证明材料得4分。 |