### **西北外环二期项目（港口段）修建杆线迁移工程钢管杆、铁构件采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就西北外环二期项目（港口段）修建杆线迁移工程（宁国市兴港路修建电力杆线迁移工程）钢管杆、铁构件物资采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、工程名称：西北外环二期项目（港口段）修建杆线迁移工程

二、项目编号：YX-22-402

三、招标项目概况：

1、包1：钢管杆、铁构件

1.1 采购内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **重量** | | **备注** |
| **单重（kg）** | **小计（kg）** |
| **一** | 钢管杆部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆 | G10 | 基 | 1 | 5746.90 | 5746.90 |  |
| 2 | 钢管杆 | G12 | 基 | 1 | 5954.70 | 5954.70 |  |
| 3 | 钢管杆 | G25、G26、G31 | 基 | 3 | 7335.90 | 22007.70 |  |
| 4 | 钢管杆 | G28、G29 | 基 | 2 | 7348.40 | 14696.80 |  |
| 5 | 钢管杆 | G60 | 基 | 1 | 6682.30 | 6682.30 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 55088.40 |  |
| 二 | 钢管杆基础螺栓 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管杆基础螺栓 | 20-M56×1900/Φ1010 | 组 | 2 | 1099.50 | 2199.00 |  |
| 2 | 钢管杆基础螺栓 | 22-M60×2000/Φ1100 | 组 | 5 | 1372.60 | 6863.00 |  |
| 3 | 钢管杆基础螺栓 | 24-M60×2000/Φ1200 | 组 | 1 | 1509.40 | 1509.40 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10571.40 |  |
| 三 | 铁附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢板横担 | L=600/R117 | 件 | 16 | 34.00 | 544.00 | Φ230×15m杆 |
| 2 | 钢板横担 | L=600/R123 | 件 | 2 | 34.40 | 68.80 | Φ230×18m杆 |
| 3 | 钢板横担 | L=600/R128 | 件 | 2 | 34.80 | 69.60 | Φ230×18m杆 |
| 4 | 钢板横担 | L=1000/R122 | 件 | 16 | 47.80 | 764.80 | Φ230×15m杆 |
| 5 | 钢板横担 | L=1000/R133 | 件 | 2 | 48.20 | 96.40 | Φ230×18m杆 |
| 6 | 钢板横担 | L=600/R202 | 件 | 12 | 37.8 | 453.6 | Φ400×13m杆 |
| 7 | 钢板横担 | L=1000/R208 | 件 | 12 | 52.0 | 624.0 | Φ400×13m杆 |
| 8 | 钢板横担 | L=600/R152 | 件 | 2 | 36.4 | 72.8 | Φ300×13m杆 |
| 9 | 钢板横担 | L=1000/R158 | 件 | 2 | 50.3 | 100.6 | Φ300×13m杆 |
| 10 | 原塔四回电缆支架 |  | 基 | 2 | 198.70 | 397.4 |  |
| 11 | Φ230×15杆爬梯包箍 |  | 基 | 8 | 38.4 | 307.2 | 仅加工包箍 |
| 12 | Φ230×18杆爬梯 |  | 基 | 1 | 106.0 | 106.0 | 爬梯+包箍 |
| 13 | 300\*13m自立杆爬梯包箍 |  | 基 | 19 | 42.30 | 803.7 | 仅加工包箍 |
| 14 | 400\*13m自立杆爬梯包箍 |  | 基 | 8 | 45.00 | 360.0 | 仅加工包箍 |
| 15 | 400杆双开关支架 | L=1400/R217 | 件 | 2 | 70.50 | 141.00 | 两边对夹 |
| 16 | 300杆单开关支架 | L=1400/R167 | 付 | 1 | 80.60 | 80.60 | 单边支架 |
| 17 | 230杆单开关支架 | L=1400/R132 | 付 | 2 | 77.50 | 155.00 | 单边支架 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5145.50 |  |

1.2 交货时间：2022年12月5日

1.3 技术要求：见设计图纸

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

4、在宁国市永祥电力工程技术有限公司网站（http://www.ngyxdl.com）完成注册并报名。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：资质合格、质量可靠、合理低价中标；

七 报价截止时间：2022年11月28日8：30（北京时间）

1. 投标地址： 因疫情管控采用不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：陈先生，联系号码：13805625408。
2. 开标时间：2022年11月28日8：30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。