**紫云路改造自来水管改迁工程**

**球墨铸铁管及配件材料采购项目**

**招标文件**

**第一章 招标公告**

为确保紫云路改造自来水管改迁工程的顺利实施，现对本项目所需球墨铸铁管、防腐钢管、配件等进行公开招标采购。现将有关投标事项告知如下：

一、采购内容及技术要求：

1、采购内容：本次招标范围包括但不限于供水管网建设所需的各类管材及配件等内容，具体规格、数量及技术要求详见设备材料清单。

1. 交货期：根据项目进度需求及业主要求及时完成供货（约30天）。
2. 质量要求：

球墨铸铁管及管件必须符合现行的国家标准且各项技术指标应满足或优于标准要求。管材推荐品牌为新兴、国铭、圣戈班等一线品牌。

1. 综合单价包括但不限于以下费用：税金、运杂费、原材料、生产加工、装车费、现场卸车费、出厂检验试验费、采购保管费、保险费、利润等货到现场的所有费用。
2. 控制价：720527.85元

二、交货地点

交货地点：本项目施工现场宁国经济技术开发区港口园区，投标人负责将货物运输至交货地点，并承担运输过程中的一切费用和风险。

三、结算、付款方式

1、管材结算及付款方式：根据施工进度及建设单位付款进度结算，结算时供货方必须提供税率13%的增值税专票。每月按实际到货结算，具体以实际到场并使用材料数量乘以中标单价总金额95%。项目供货结束后付至工程价款结算总额的95%，余款5%作为质保金，竣工验收合格满一年无息付清。

四、投标时间

投标截止时间：2024年11月6日 10:00

五、投标人资格要求

1、投标人应具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2、投标人经营范围包含管材类、设备类生产或销售。

3、投标人近5年具有类似球墨铸管供货业绩。

六、招标文件的获取

1.凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标的，请自行登录宁国市永祥电力工程技术有限公司网站（http：//www.ngyxdl.com）下载招标文件。

七、联系方式

招标人：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址:宁国市经开控股集团大楼7楼

邮编：242300

联系人：何工

电话：13956564586

**第二章 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 踏勘现场 | √ 不组织  □组织，踏勘时间：  踏勘集中地点： |
| 2 | 投标预备会 | √ 不召开  □召开，召开时间：  召开地点： |
| 3 | 偏离 | √ 不允许  □允许 |
| 4 | 构成招标文件的其他材料 | 招标补遗及答疑 |
| 5 | 投标截止时间 | 2024年11月6 日10点00分 |
| 6 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需提供的其他材料 |
| 7 | 投标有效期 | 依据相关规定 |
| 8 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 9 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近5年 |
| 10 | 签字要求 | 投标文件的封面需有投标单位盖章和投标单位法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 11 | 投标文件份数 | 投标文件贰份，正本壹份，副本壹份。 |
| 12 | 投标文件的装订、密封和标记 | 投标文件要求胶装不得活页装订，封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表14条。 |
| 13 | 施工组织设计 | / |
| 14 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称：  招标人名称：（项目名称）投标文件 |
| 15 | 递交投标文件地点 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 |
| 16 | 是否退还投标文件 | √ 否 □是 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间  开标地点：同递交投标文件地点 |
| 18 | 开标方式 | 公开开标 |
| 19 | 评标办法 | ☑综合评分法；√ 最低价法 ；□其他；详见招标文件 |
| 20 | 履约保证金 | 履约担保金额：0万元  履约担保形式：□转账或者现金  中标单位三日内不提交履约保证金视为自动放弃,工程验收合格后退还履约保证金(无息） |
| 21 | 需要补充的其他内容 | |
| 22 | 资格审查材料：企业法人营业执照（副本）、法人授权委托书、被授权人身份证情况、业绩等；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。 | |

注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准。

**第三章 设备材料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫云路改造自来水管改迁工程材料清单（发包人提供材料一览表） | | | | | |
| 工程名称：紫云路改造自来水管改迁工程 | | | | | |
| 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 投标单价 （含13%增值税） | 总 价 |
| 全密封式三通 | ￠600\*600 | 只 | 2 |  |  |
| 球管哈夫节 | ￠600\*800 | 只 | 2 |  |  |
| 球墨铸铁管 | ￠600 | 米 | 720 |  |  |
| 球墨铸铁管 | ￠300 | 米 | 24 |  |  |
| 防腐钢管 | ￠630\*12 | 米 | 12 |  |  |
| 防腐钢管 | ￠325\*8 | 米 | 6 |  |  |
| 防腐钢管 | ￠159\*6 | 米 | 24 |  |  |
| 防腐钢弯头 | ￠630\*12\*45° | 只 | 4 |  |  |
| 防腐钢弯头 | ￠325\*8\*45° | 只 | 2 |  |  |
| 防腐钢弯头 | ￠159\*6\*90° | 只 | 5 |  |  |
| 焊制钢法兰 | ￠600 | 块 | 4 |  |  |
| 焊制钢法兰 | ￠300 | 块 | 2 |  |  |
| 焊制钢法兰 | ￠150 | 块 | 10 |  |  |
| 法兰盲板 | ￠600 | 块 | 2 |  |  |
| 软密封法兰式蝶阀 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 软密封法兰式蝶阀 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 手轮软密封闸阀 | ￠200 | 只 | 1 |  |  |
| 手轮软密封闸阀 | ￠150 | 只 | 5 |  |  |
| 法兰限位伸缩接头 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 法兰限位伸缩接头 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 承盘短管 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 插盘短管 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 承盘短管 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 插盘短管 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 承插盘三通 | ￠600\*150 | 只 | 5 |  |  |
| 承插盘三通 | ￠600\*300 | 只 | 1 |  |  |
| 承插45°弯头 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 双盘渐缩管 | ￠300\*200 | 只 | 1 |  |  |
| PE给水管 | ￠200\*1.6MPA | m | 12 |  |  |
| PE弯头 | ￠200 | 只 | 2 |  |  |
| PE法兰头 | ￠200 | 只 | 2 |  |  |
| PE法兰片 | ￠200 | 只 | 2 |  |  |
| 消防栓 | SS-150/80-1.6 | 只 | 5 |  |  |
| 合计（小写）： 大写: | | | | | |
| 注：采购数量仅供参考，最终以实际发生为准。 | | | | | |

**第四章 评标办法**

一**、满足招标文件要求，最低价中标**

**紫云路改造自来水管改迁工程**

**球墨铸铁管及配件材料采购项目**

**投**

**标**

**文**

**件**

招标人：

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

**第五章 投标文件**

目 录

一、投标函

二、授权委托书

三、法人身份证、营业执照、业绩等资料

四、报价表

五、其他资料

一、投 标 函

致：宁国市永祥电力工程技术有限公司

1、我方已仔细研究了“紫云路改造自来水管改迁工程球墨铸铁管及配件采购项目”有关招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥: 元）的价格为总投标报价，交货地点为 ，交货期 日历天，响应招标文件付款方式，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺在 60 天的投标有效期内不修改、不撤销投标内容。

3、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内供货并与你方签订合同。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料真实和准确。

5、有效联系电话： ；

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期： 年 月 日

二、授权委托书

本人 系 的法定代表人，现委托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至合同执行结束止。

代理人无转委托权。

法人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

法定代表人： 委托代理人：

身份证号码： 身份证号码：

年 月 日

三、法人身份证、营业执照、业绩等资料

1. 投标报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫云路改造自来水管改迁工程材料清单（发包人提供材料一览表） | | | | | |
| 工程名称：紫云路改造自来水管改迁工程 | | | | | |
| 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 投标单价 （含13%增值税） | 总 价 |
| 全密封式三通 | ￠600\*600 | 只 | 2 |  |  |
| 球管哈夫节 | ￠600\*800 | 只 | 2 |  |  |
| 球墨铸铁管 | ￠600 | 米 | 720 |  |  |
| 球墨铸铁管 | ￠300 | 米 | 24 |  |  |
| 防腐钢管 | ￠630\*12 | 米 | 12 |  |  |
| 防腐钢管 | ￠325\*8 | 米 | 6 |  |  |
| 防腐钢管 | ￠159\*6 | 米 | 24 |  |  |
| 防腐钢弯头 | ￠630\*12\*45° | 只 | 4 |  |  |
| 防腐钢弯头 | ￠325\*8\*45° | 只 | 2 |  |  |
| 防腐钢弯头 | ￠159\*6\*90° | 只 | 5 |  |  |
| 焊制钢法兰 | ￠600 | 块 | 4 |  |  |
| 焊制钢法兰 | ￠300 | 块 | 2 |  |  |
| 焊制钢法兰 | ￠150 | 块 | 10 |  |  |
| 法兰盲板 | ￠600 | 块 | 2 |  |  |
| 软密封法兰式蝶阀 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 软密封法兰式蝶阀 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 手轮软密封闸阀 | ￠200 | 只 | 1 |  |  |
| 手轮软密封闸阀 | ￠150 | 只 | 5 |  |  |
| 法兰限位伸缩接头 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 法兰限位伸缩接头 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 承盘短管 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 插盘短管 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 承盘短管 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 插盘短管 | ￠300 | 只 | 1 |  |  |
| 承插盘三通 | ￠600\*150 | 只 | 5 |  |  |
| 承插盘三通 | ￠600\*300 | 只 | 1 |  |  |
| 承插45°弯头 | ￠600 | 只 | 2 |  |  |
| 双盘渐缩管 | ￠300\*200 | 只 | 1 |  |  |
| PE给水管 | ￠200\*1.6MPA | m | 12 |  |  |
| PE弯头 | ￠200 | 只 | 2 |  |  |
| PE法兰头 | ￠200 | 只 | 2 |  |  |
| PE法兰片 | ￠200 | 只 | 2 |  |  |
| 消防栓 | SS-150/80-1.6 | 只 | 5 |  |  |
| 合计（小写）： 大写: | | | | | |
| 注：采购数量仅供参考，最终以实际发生为准。 | | | | | |

**注：采购数量仅供参考，最终以实际发生为准。**

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

五、其他资料。