### ****宁国市永祥电力工程技术有限公司****

### ****2024年工程甲供商品混凝土采购招标公告****

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司2024年工程甲供商品混凝土招标采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、工程名称：宁国市永祥电力工程技术有限公司2024年工程甲供商品混凝土

二、项目编号：

三、招标项目概况：市政工程、房建工程、电力土建等工程甲供商品混凝土

包1、商品混凝土,

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 自卸单价（元） | 泵送费（元） | 备注 |
| 1 | 商品混凝土 | C10 | 立方米 |  |   元/M3  | 实际生产以需求计划为准  |
| 2 | 商品混凝土 | C15 | 立方米 |   |
| 3 | 商品混凝土 | C20 | 立方米 |  |
| 4 | 商品混凝土 | C25 | 立方米 |   |
| 5 | 商品混凝土 | C30 | 立方米 |  |
| 6 | 商品混凝土 | C35 | 立方米 |  |
| 增值税税率： 3 % |
| 特别说明：为便于对各投标单位投标价格的评审，投标报价以C25自卸混凝土报价为评标参考价，C30以下每浮动一个标号，价格浮动10元/立方米；C30以上每浮动一个标号，价格浮动15元/立方米 |

备注：1、单价参照宣城海螺425水泥2024年6月份单价（305元/吨），如水泥每涨跌10元/吨，则砼单价按3元/方相应实时调整；其它原材料涨跌不作调整。

2、抗渗砼P6、细石砼，抗冻、早强、水下砼各加10元/方，P8加15元/方，P10加20元/方，超缓凝30-60小时加20元/方，普通纤维、膨胀剂或防水剂加20元/方，添加其它材料另议；

1.2 交货时间：2024年6月-2025年7月

1.3付款时间：按月对账，付款时间以每月对账后满三个月付款。

2.2 交货时间：2024年6月-2025年7月

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：1、资质合格、质量可靠、合理低价；2、投标报价分值80分，企业信誉分值20分，综合得分最高的投标单位为中标单位。

七 报价截止时间：2024年6月15日09:30（北京时间）

八、投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九、开标时间：2024年6月15日09:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：2个工作日

十三.其他事项：1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位。

## 1、评分办法前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 评标 办法 | 中标候选人排序 方法 | 评标委员会根据通过初步评审、投标人的综合得分最高的为中标候选人。当出现多家投标人的综合得分相同时， 以以投标报价低的优先，投标报价还相同的，以业绩、奖项得分优先；否则，评标委员会用随机抽取方法确定排名顺序。 |
| 2 | 分值构成 (100 分) | 投标报价： 80 分；企业信誉、综合实力： 20 分。  |
| 2.1 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基 准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 2.2 | 企业信誉、综合实力（20分） | 根据投标企业综合实力、市场信誉、产品质量、业绩等综合评判得分 |
| 3 | 评标基准值计算 | 一、评标基准值的计算：(1)合理最低价为评标基准值； |
| 4 | 定标情况 | 根据工程施工情况商及品混凝土供应情况，此次招标评选两家中标单位，综合得分最高者单位为第一中标单位，综合得分第二高者为备选中标单位。合同签订价格以合理最低者价格为准。 |