### **大地熊（宁国）永磁科技有限公司4MW屋顶分布式光伏发电项目电气设备(二次)采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市争光新能源有限公司就大地熊（宁国）永磁科技有限公司4MW屋顶分布式光伏发电项目电气设备（二次）采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：大地熊（宁国）永磁科技有限公司4MW屋顶分布式光伏发电项目

二、项目编号：YX-25-157

三、招标项目概况：

1、包1：供电设备

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10kV开关站 |  | 台 | 1 | 配置见图纸 |
| 1.1 | 含：并网柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | AH1 |
| 1.2 | 含：计量柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | AH2 |
| 1.3 | 含：PT柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | AH3 |
| 1.4 | 含：站用变柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | AH4 |
| 1.5 | 含：集电线路柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | AH5 |
| 1.6 | SVG进线柜 | HXGN15-12 | 面 | 1 | AH6 |
| 1.7 | 交流屏 |  | 面 | 1 | BH01 |
| 1.8 | 直流屏 |  | 面 | 1 | BH02 |
| 1.9 | 开关站预制舱 | 6400\*3000\*2800 | m2 | 19.2 |  |
| 2 | 光伏接入柜 | KYN28A-12 | 面 | 1 | AH7，含连接铜排等材料 |
| 3 | 1#欧式箱变 | SCB13-2000/10.5/0.8 | 台 | 1 | 配置见图纸，变压器全铜芯，包含变压器连接排、软连接等 |
| 4 | 2#欧式箱变 | SCB13-2000/10.5/0.8 | 台 | 1 | 配置见图纸，变压器全铜芯，包含变压器连接排、软连接等 |

1.2 交货时间：根据甲方需求时间

1.3技术参数要求按照图纸。

2、包2：通讯设备

2.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分布式电源功率预测及控制系统屏 | 2260\*800\*600 | 套 | 1 | BH05 |
| 2 | 综合保护屏 | 2260\*800\*600 | 套 | 1 | BH03 |
| 3 | 远动通讯屏及监控后台屏 | 2260\*800\*600 | 套 | 1 | BH04 |
| 4 | 视频监控系统屏 | 2260\*800\*600 | 套 | 1 | BH06 |
| 5 | 10kV线路保护装置 |  | 台 | 4 | 接入柜、并网柜、集电线柜、SVG柜 |

2.2 交货时间：根据甲方需求时间

2.3技术参数要求按照图纸。

3、包3：高压动态静止无功发生器

3.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压动态静止无  功发生器 | SVG-C0.85/10 | 套 | 1 | 户外 |

3.2 交货时间：根据甲方需求时间

3.3技术参数要求：因现场位置空间较小，外开门设置连开门，具体尺寸参照建设单位要求。设备基础未设置通风口，报价注明设备通风口位置；其它按照图纸。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2025年9月26日10:30（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市争光新能源有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九.开标时间：2025年9月26日10:30（北京时间）

十. 开标地址： 科创服务中心大楼宁国市争光新能源有限公司七楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：4个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市争光新能源有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：按包号编制标书，标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、报价单位，密封处盖章。

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成  (100分) | 投标报价： 80 分；  企业履约等级： 10分；  企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |