### **宁国市乡村振兴智慧停车场建设项目二期工程设备采购招标公告**

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就宁国市乡村振兴智慧停车场建设项目二期工程设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

1. 工程名称：宁国市乡村振兴智慧停车场建设项目二期工程

二、项目编号：YX-25-191

三、招标项目概况：

1、包1：变压器

1.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变压器 | S13-250kVA | 台 | 2 |  |
| 2 | 变压器 | S13-400kVA | 台 | 2 |  |

1.2 交货时间：根据甲方需求交货。

1.3技术要求：变压器采用油浸式，全铜芯，其它技术要求按照图纸。

2、包2：供电设备

2.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 环网柜 | 一进二出 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压电缆分支箱 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压综合柜 | JP-250kVA | 台 | 2 |  |
| 4 | 低压综合柜 | JP-400kVA | 台 | 2 |  |
| 5 | 欧式箱变 | 630kVA | 台 | 1 | 变压器采购S13，全铜芯 |

2.2 交货时间：根据甲方需求交货。

2.3技术要求：低压综合柜、低压电缆分支箱外壳采用不锈钢，箱变、户外环网柜底座整体增高300mm;欧式箱式变电站外壳可采用阻燃性非金属材料(金属雕花板)制成的外壳；环网箱外壳可采用不锈钢材质，颜色国网绿制成的外壳。断路器、隔离开关、电容器等元器件采用国内一线品牌。其它技术要求按照图纸。

3、包3：汽车充电桩

3.1 采购内容（见下表）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 直流一体式  充电桩 | 直流：120KW:枪线长度不低于5m:落地式：双枪： | 台 | 11 |  |
| 2 | 分体式直流  充电机 | 480kW，10路，含PDU | 台 | 1 |  |
| 3 | 充电终端 | 枪线长度不低于5m:落地式：双枪： | 台 | 5 |  |

3.2技术要求：提供设备检验报告、设备参数、平台服务费收费标准，产品质保时间等资料；其它技术要求按照图纸。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表（报价金额含13%增值税、运输、装卸等 ）；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2025年10月9日9:30（北京时间）

1. 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九.开标时间：2025年10月9日9：30（北京时间）

十. 开标地址： 科创中心大厦宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：标书按每个包号制作一份，标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、报价单位，密封处盖章。

**评分办法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 分值构成  (100分) | 投标报价： 80 分；  企业履约等级： 10分；  企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [| (投标报价-评标基准值)|/评标基准值\*100]\*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |